|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 1M | C1 | 0.22u |
| R2 | 10k | C2 | 2.2n |
| R3 | 180k | C3 | 0.22u |
| R4 | 680k | C4 | 0.22u |
| R5 | 68k | C5 | 0.1u |
| R6 | 68k | C6 | 0.1u |
| R7 | 10k | C7 | 0.1u |
| R8 | 10k (подстр.) | C8 | 0.1u |
| R9 | 10k | C9 | 0.1u |
| R10 | 10k (подстр.) | C10 | 33n |
| R11 | 10k | C11 | 100n |
| R12 |  | C12 | 0.1u |
| R13 |  | D3 | IN4448WS DC |
| R14 | 2k | D | КД4007 |
| R15 | 2k | C | 100u |
| R16 |  | LED |  |
| R17 | 10k | TL084 |  |
| R18 | 100 | ST232 |  |
| Rpu | 4.7k |  |  |
| Rd | 3.3k |  |  |